
(footprint BGA636C65P28X28_1900X1900X168 (layer F.Cu) (tedit 68770278)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.35 -11.43 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BGA636C65P28X28_1900X1900X168 (at 8.89 11.43 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad A1 smd circle (at -8.775 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd circle (at -8.775 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd circle (at -8.125 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C1 smd circle (at -8.775 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd circle (at -8.125 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd circle (at -7.475 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D1 smd circle (at -8.775 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C2 smd circle (at -8.125 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd circle (at -7.475 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd circle (at -6.825 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D2 smd circle (at -8.125 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd circle (at -6.825 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E1 smd circle (at -8.775 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C3 smd circle (at -7.475 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd circle (at -6.175 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F1 smd circle (at -8.775 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E2 smd circle (at -8.125 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D3 smd circle (at -7.475 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C4 smd circle (at -6.825 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd circle (at -6.175 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd circle (at -5.525 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F2 smd circle (at -8.125 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd circle (at -5.525 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G1 smd circle (at -8.775 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E3 smd circle (at -7.475 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C5 smd circle (at -6.175 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd circle (at -4.875 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H1 smd circle (at -8.775 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G2 smd circle (at -8.125 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F3 smd circle (at -7.475 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E4 smd circle (at -6.825 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D5 smd circle (at -6.175 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C6 smd circle (at -5.525 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd circle (at -4.875 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd circle (at -4.225 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H2 smd circle (at -8.125 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F4 smd circle (at -6.825 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D6 smd circle (at -5.525 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd circle (at -4.225 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1 smd circle (at -8.775 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd circle (at -3.575 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2 smd circle (at -8.125 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H3 smd circle (at -7.475 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F5 smd circle (at -6.175 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E6 smd circle (at -5.525 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C8 smd circle (at -4.225 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd circle (at -3.575 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K1 smd circle (at -8.775 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd circle (at -2.925 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H4 smd circle (at -6.825 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D8 smd circle (at -4.225 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L1 smd circle (at -8.775 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K2 smd circle (at -8.125 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3 smd circle (at -7.475 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G5 smd circle (at -6.175 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E7 smd circle (at -4.875 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C9 smd circle (at -3.575 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd circle (at -2.925 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd circle (at -2.275 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L2 smd circle (at -8.125 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J4 smd circle (at -6.825 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H5 smd circle (at -6.175 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G6 smd circle (at -5.525 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F7 smd circle (at -4.875 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E8 smd circle (at -4.225 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D9 smd circle (at -3.575 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd circle (at -2.275 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M1 smd circle (at -8.775 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd circle (at -1.625 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N1 smd circle (at -8.775 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M2 smd circle (at -8.125 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L3 smd circle (at -7.475 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J5 smd circle (at -6.175 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H6 smd circle (at -5.525 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F8 smd circle (at -4.225 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E9 smd circle (at -3.575 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C11 smd circle (at -2.275 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd circle (at -1.625 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A13 smd circle (at -0.975 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N2 smd circle (at -8.125 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L4 smd circle (at -6.825 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J6 smd circle (at -5.525 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H7 smd circle (at -4.875 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G8 smd circle (at -4.225 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F9 smd circle (at -3.575 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D11 smd circle (at -2.275 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B13 smd circle (at -0.975 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P1 smd circle (at -8.775 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M3 smd circle (at -7.475 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C12 smd circle (at -1.625 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A14 smd circle (at -0.325 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R1 smd circle (at -8.775 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 smd circle (at -8.125 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M4 smd circle (at -6.825 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L5 smd circle (at -6.175 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J7 smd circle (at -4.875 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G9 smd circle (at -3.575 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E11 smd circle (at -2.275 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D12 smd circle (at -1.625 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B14 smd circle (at -0.325 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A15 smd circle (at 0.325 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T1 smd circle (at -8.775 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R2 smd circle (at -8.125 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P3 smd circle (at -7.475 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M5 smd circle (at -6.175 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L6 smd circle (at -5.525 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J8 smd circle (at -4.225 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H9 smd circle (at -3.575 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F11 smd circle (at -2.275 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E12 smd circle (at -1.625 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C14 smd circle (at -0.325 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B15 smd circle (at 0.325 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A16 smd circle (at 0.975 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U1 smd circle (at -8.775 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T2 smd circle (at -8.125 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R3 smd circle (at -7.475 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P4 smd circle (at -6.825 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M6 smd circle (at -5.525 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L7 smd circle (at -4.875 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J9 smd circle (at -3.575 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G11 smd circle (at -2.275 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F12 smd circle (at -1.625 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D14 smd circle (at -0.325 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C15 smd circle (at 0.325 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B16 smd circle (at 0.975 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A17 smd circle (at 1.625 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U2 smd circle (at -8.125 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R4 smd circle (at -6.825 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L8 smd circle (at -4.225 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H11 smd circle (at -2.275 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D15 smd circle (at 0.325 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B17 smd circle (at 1.625 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V1 smd circle (at -8.775 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P5 smd circle (at -6.175 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M7 smd circle (at -4.875 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G12 smd circle (at -1.625 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E14 smd circle (at -0.325 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A18 smd circle (at 2.275 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W1 smd circle (at -8.775 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V2 smd circle (at -8.125 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U3 smd circle (at -7.475 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R5 smd circle (at -6.175 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P6 smd circle (at -5.525 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M8 smd circle (at -4.225 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L9 smd circle (at -3.575 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K10 smd circle (at -2.925 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J11 smd circle (at -2.275 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H12 smd circle (at -1.625 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F14 smd circle (at -0.325 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E15 smd circle (at 0.325 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C17 smd circle (at 1.625 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B18 smd circle (at 2.275 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A19 smd circle (at 2.925 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y1 smd circle (at -8.775 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W2 smd circle (at -8.125 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V3 smd circle (at -7.475 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U4 smd circle (at -6.825 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R6 smd circle (at -5.525 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P7 smd circle (at -4.875 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M9 smd circle (at -3.575 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L10 smd circle (at -2.925 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K11 smd circle (at -2.275 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J12 smd circle (at -1.625 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G14 smd circle (at -0.325 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F15 smd circle (at 0.325 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D17 smd circle (at 1.625 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C18 smd circle (at 2.275 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B19 smd circle (at 2.925 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A20 smd circle (at 3.575 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y2 smd circle (at -8.125 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V4 smd circle (at -6.825 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U5 smd circle (at -6.175 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R7 smd circle (at -4.875 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P8 smd circle (at -4.225 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L11 smd circle (at -2.275 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H14 smd circle (at -0.325 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G15 smd circle (at 0.325 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E17 smd circle (at 1.625 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D18 smd circle (at 2.275 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B20 smd circle (at 3.575 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA1 smd circle (at -8.775 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M10 smd circle (at -2.925 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K12 smd circle (at -1.625 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A21 smd circle (at 4.225 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U6 smd circle (at -5.525 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R8 smd circle (at -4.225 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H15 smd circle (at 0.325 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F17 smd circle (at 1.625 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB1 smd circle (at -8.775 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA2 smd circle (at -8.125 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y3 smd circle (at -7.475 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V5 smd circle (at -6.175 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P9 smd circle (at -3.575 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N10 smd circle (at -2.925 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M11 smd circle (at -2.275 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L12 smd circle (at -1.625 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K13 smd circle (at -0.975 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J14 smd circle (at -0.325 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E18 smd circle (at 2.275 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C20 smd circle (at 3.575 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B21 smd circle (at 4.225 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A22 smd circle (at 4.875 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC1 smd circle (at -8.775 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB2 smd circle (at -8.125 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA3 smd circle (at -7.475 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y4 smd circle (at -6.825 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V6 smd circle (at -5.525 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U7 smd circle (at -4.875 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R9 smd circle (at -3.575 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P10 smd circle (at -2.925 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N11 smd circle (at -2.275 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M12 smd circle (at -1.625 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L13 smd circle (at -0.975 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K14 smd circle (at -0.325 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J15 smd circle (at 0.325 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G17 smd circle (at 1.625 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F18 smd circle (at 2.275 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D20 smd circle (at 3.575 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C21 smd circle (at 4.225 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B22 smd circle (at 4.875 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A23 smd circle (at 5.525 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U8 smd circle (at -4.225 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H17 smd circle (at 1.625 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD1 smd circle (at -8.775 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC2 smd circle (at -8.125 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA4 smd circle (at -6.825 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y5 smd circle (at -6.175 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V7 smd circle (at -4.875 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R10 smd circle (at -2.925 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P11 smd circle (at -2.275 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N12 smd circle (at -1.625 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M13 smd circle (at -0.975 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L14 smd circle (at -0.325 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K15 smd circle (at 0.325 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G18 smd circle (at 2.275 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E20 smd circle (at 3.575 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D21 smd circle (at 4.225 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B23 smd circle (at 5.525 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A24 smd circle (at 6.175 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD2 smd circle (at -8.125 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y6 smd circle (at -5.525 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V8 smd circle (at -4.225 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U9 smd circle (at -3.575 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R11 smd circle (at -2.275 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N13 smd circle (at -0.975 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L15 smd circle (at 0.325 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J17 smd circle (at 1.625 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H18 smd circle (at 2.275 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F20 smd circle (at 3.575 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B24 smd circle (at 6.175 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE1 smd circle (at -8.775 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC3 smd circle (at -7.475 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA5 smd circle (at -6.175 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T10 smd circle (at -2.925 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P12 smd circle (at -1.625 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M14 smd circle (at -0.325 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K16 smd circle (at 0.975 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E21 smd circle (at 4.225 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C23 smd circle (at 5.525 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A25 smd circle (at 6.825 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF1 smd circle (at -8.775 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE2 smd circle (at -8.125 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD3 smd circle (at -7.475 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC4 smd circle (at -6.825 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB5 smd circle (at -6.175 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA6 smd circle (at -5.525 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y7 smd circle (at -4.875 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V9 smd circle (at -3.575 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U10 smd circle (at -2.925 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T11 smd circle (at -2.275 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R12 smd circle (at -1.625 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P13 smd circle (at -0.975 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N14 smd circle (at -0.325 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M15 smd circle (at 0.325 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L16 smd circle (at 0.975 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K17 smd circle (at 1.625 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J18 smd circle (at 2.275 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G20 smd circle (at 3.575 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F21 smd circle (at 4.225 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E22 smd circle (at 4.875 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D23 smd circle (at 5.525 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C24 smd circle (at 6.175 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B25 smd circle (at 6.825 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A26 smd circle (at 7.475 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF2 smd circle (at -8.125 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD4 smd circle (at -6.825 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB6 smd circle (at -5.525 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y8 smd circle (at -4.225 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U11 smd circle (at -2.275 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R13 smd circle (at -0.975 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N15 smd circle (at 0.325 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L17 smd circle (at 1.625 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H20 smd circle (at 3.575 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F22 smd circle (at 4.875 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D24 smd circle (at 6.175 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B26 smd circle (at 7.475 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG1 smd circle (at -8.775 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE3 smd circle (at -7.475 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC5 smd circle (at -6.175 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA7 smd circle (at -4.875 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V10 smd circle (at -2.925 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T12 smd circle (at -1.625 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P14 smd circle (at -0.325 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M16 smd circle (at 0.975 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K18 smd circle (at 2.275 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G21 smd circle (at 4.225 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E23 smd circle (at 5.525 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C25 smd circle (at 6.825 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A27 smd circle (at 8.125 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH1 smd circle (at -8.775 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG2 smd circle (at -8.125 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF3 smd circle (at -7.475 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y9 smd circle (at -3.575 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W10 smd circle (at -2.925 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V11 smd circle (at -2.275 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U12 smd circle (at -1.625 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T13 smd circle (at -0.975 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R14 smd circle (at -0.325 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P15 smd circle (at 0.325 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N16 smd circle (at 0.975 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M17 smd circle (at 1.625 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L18 smd circle (at 2.275 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K19 smd circle (at 2.925 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J20 smd circle (at 3.575 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C26 smd circle (at 7.475 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B27 smd circle (at 8.125 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A28 smd circle (at 8.775 -8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH2 smd circle (at -8.125 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF4 smd circle (at -6.825 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD6 smd circle (at -5.525 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB8 smd circle (at -4.225 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W11 smd circle (at -2.275 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U13 smd circle (at -0.975 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R15 smd circle (at 0.325 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N17 smd circle (at 1.625 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L19 smd circle (at 2.925 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H22 smd circle (at 4.875 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F24 smd circle (at 6.175 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D26 smd circle (at 7.475 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B28 smd circle (at 8.775 -8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG3 smd circle (at -7.475 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE5 smd circle (at -6.175 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC7 smd circle (at -4.875 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA9 smd circle (at -3.575 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V12 smd circle (at -1.625 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T14 smd circle (at -0.325 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P16 smd circle (at 0.975 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M18 smd circle (at 2.275 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J21 smd circle (at 4.225 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G23 smd circle (at 5.525 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E25 smd circle (at 6.825 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C27 smd circle (at 8.125 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH3 smd circle (at -7.475 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG4 smd circle (at -6.825 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF5 smd circle (at -6.175 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE6 smd circle (at -5.525 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD7 smd circle (at -4.875 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC8 smd circle (at -4.225 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB9 smd circle (at -3.575 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y11 smd circle (at -2.275 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W12 smd circle (at -1.625 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V13 smd circle (at -0.975 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U14 smd circle (at -0.325 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T15 smd circle (at 0.325 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R16 smd circle (at 0.975 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P17 smd circle (at 1.625 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N18 smd circle (at 2.275 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M19 smd circle (at 2.925 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L20 smd circle (at 3.575 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J22 smd circle (at 4.875 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H23 smd circle (at 5.525 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G24 smd circle (at 6.175 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F25 smd circle (at 6.825 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E26 smd circle (at 7.475 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D27 smd circle (at 8.125 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C28 smd circle (at 8.775 -7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH4 smd circle (at -6.825 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF6 smd circle (at -5.525 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD8 smd circle (at -4.225 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W13 smd circle (at -0.975 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U15 smd circle (at 0.325 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R17 smd circle (at 1.625 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N19 smd circle (at 2.925 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H24 smd circle (at 6.175 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F26 smd circle (at 7.475 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D28 smd circle (at 8.775 -6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG5 smd circle (at -6.175 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC9 smd circle (at -3.575 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA11 smd circle (at -2.275 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y12 smd circle (at -1.625 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V14 smd circle (at -0.325 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T16 smd circle (at 0.975 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P18 smd circle (at 2.275 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M20 smd circle (at 3.575 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L21 smd circle (at 4.225 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J23 smd circle (at 5.525 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E27 smd circle (at 8.125 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH5 smd circle (at -6.175 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG6 smd circle (at -5.525 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE8 smd circle (at -4.225 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD9 smd circle (at -3.575 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB11 smd circle (at -2.275 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W14 smd circle (at -0.325 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V15 smd circle (at 0.325 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U16 smd circle (at 0.975 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T17 smd circle (at 1.625 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R18 smd circle (at 2.275 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P19 smd circle (at 2.925 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L22 smd circle (at 4.875 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J24 smd circle (at 6.175 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H25 smd circle (at 6.825 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F27 smd circle (at 8.125 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E28 smd circle (at 8.775 -6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA12 smd circle (at -1.625 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M21 smd circle (at 4.225 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH6 smd circle (at -5.525 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG7 smd circle (at -4.875 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF8 smd circle (at -4.225 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE9 smd circle (at -3.575 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC11 smd circle (at -2.275 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB12 smd circle (at -1.625 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y14 smd circle (at -0.325 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W15 smd circle (at 0.325 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V16 smd circle (at 0.975 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U17 smd circle (at 1.625 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T18 smd circle (at 2.275 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R19 smd circle (at 2.925 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P20 smd circle (at 3.575 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M22 smd circle (at 4.875 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L23 smd circle (at 5.525 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J25 smd circle (at 6.825 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H26 smd circle (at 7.475 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G27 smd circle (at 8.125 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F28 smd circle (at 8.775 -5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH7 smd circle (at -4.875 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG8 smd circle (at -4.225 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF9 smd circle (at -3.575 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD11 smd circle (at -2.275 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y15 smd circle (at 0.325 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W16 smd circle (at 0.975 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V17 smd circle (at 1.625 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U18 smd circle (at 2.275 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T19 smd circle (at 2.925 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R20 smd circle (at 3.575 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L24 smd circle (at 6.175 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J26 smd circle (at 7.475 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H27 smd circle (at 8.125 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G28 smd circle (at 8.775 -4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC12 smd circle (at -1.625 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA14 smd circle (at -0.325 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P21 smd circle (at 4.225 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M23 smd circle (at 5.525 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH8 smd circle (at -4.225 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W17 smd circle (at 1.625 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U19 smd circle (at 2.925 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H28 smd circle (at 8.775 -4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG9 smd circle (at -3.575 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE11 smd circle (at -2.275 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD12 smd circle (at -1.625 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB14 smd circle (at -0.325 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA15 smd circle (at 0.325 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V18 smd circle (at 2.275 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R21 smd circle (at 4.225 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P22 smd circle (at 4.875 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M24 smd circle (at 6.175 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L25 smd circle (at 6.825 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J27 smd circle (at 8.125 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH9 smd circle (at -3.575 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG10 smd circle (at -2.925 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF11 smd circle (at -2.275 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE12 smd circle (at -1.625 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC14 smd circle (at -0.325 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB15 smd circle (at 0.325 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y17 smd circle (at 1.625 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W18 smd circle (at 2.275 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V19 smd circle (at 2.925 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U20 smd circle (at 3.575 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R22 smd circle (at 4.875 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P23 smd circle (at 5.525 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M25 smd circle (at 6.825 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L26 smd circle (at 7.475 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K27 smd circle (at 8.125 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J28 smd circle (at 8.775 -3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH10 smd circle (at -2.925 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG11 smd circle (at -2.275 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF12 smd circle (at -1.625 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD14 smd circle (at -0.325 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC15 smd circle (at 0.325 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA17 smd circle (at 1.625 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y18 smd circle (at 2.275 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W19 smd circle (at 2.925 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V20 smd circle (at 3.575 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U21 smd circle (at 4.225 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R23 smd circle (at 5.525 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P24 smd circle (at 6.175 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M26 smd circle (at 7.475 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L27 smd circle (at 8.125 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K28 smd circle (at 8.775 -2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH11 smd circle (at -2.275 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD15 smd circle (at 0.325 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB17 smd circle (at 1.625 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U22 smd circle (at 4.875 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R24 smd circle (at 6.175 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L28 smd circle (at 8.775 -2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG12 smd circle (at -1.625 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE14 smd circle (at -0.325 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA18 smd circle (at 2.275 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V21 smd circle (at 4.225 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P25 smd circle (at 6.825 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M27 smd circle (at 8.125 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH12 smd circle (at -1.625 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG13 smd circle (at -0.975 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF14 smd circle (at -0.325 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE15 smd circle (at 0.325 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC17 smd circle (at 1.625 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB18 smd circle (at 2.275 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y20 smd circle (at 3.575 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V22 smd circle (at 4.875 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U23 smd circle (at 5.525 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R25 smd circle (at 6.825 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P26 smd circle (at 7.475 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N27 smd circle (at 8.125 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M28 smd circle (at 8.775 -1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH13 smd circle (at -0.975 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG14 smd circle (at -0.325 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF15 smd circle (at 0.325 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD17 smd circle (at 1.625 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC18 smd circle (at 2.275 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA20 smd circle (at 3.575 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y21 smd circle (at 4.225 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V23 smd circle (at 5.525 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U24 smd circle (at 6.175 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R26 smd circle (at 7.475 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P27 smd circle (at 8.125 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N28 smd circle (at 8.775 -0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH14 smd circle (at -0.325 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG15 smd circle (at 0.325 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE17 smd circle (at 1.625 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD18 smd circle (at 2.275 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB20 smd circle (at 3.575 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y22 smd circle (at 4.875 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V24 smd circle (at 6.175 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U25 smd circle (at 6.825 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R27 smd circle (at 8.125 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P28 smd circle (at 8.775 -0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH15 smd circle (at 0.325 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF17 smd circle (at 1.625 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U26 smd circle (at 7.475 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R28 smd circle (at 8.775 0.325) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG16 smd circle (at 0.975 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE18 smd circle (at 2.275 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC20 smd circle (at 3.575 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB21 smd circle (at 4.225 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA22 smd circle (at 4.875 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y23 smd circle (at 5.525 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V25 smd circle (at 6.825 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T27 smd circle (at 8.125 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH16 smd circle (at 0.975 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG17 smd circle (at 1.625 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF18 smd circle (at 2.275 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD20 smd circle (at 3.575 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC21 smd circle (at 4.225 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA23 smd circle (at 5.525 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y24 smd circle (at 6.175 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V26 smd circle (at 7.475 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U27 smd circle (at 8.125 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad T28 smd circle (at 8.775 0.975) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH17 smd circle (at 1.625 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad U28 smd circle (at 8.775 1.625) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG18 smd circle (at 2.275 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE20 smd circle (at 3.575 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD21 smd circle (at 4.225 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC22 smd circle (at 4.875 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB23 smd circle (at 5.525 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA24 smd circle (at 6.175 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y25 smd circle (at 6.825 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V27 smd circle (at 8.125 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH18 smd circle (at 2.275 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG19 smd circle (at 2.925 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF20 smd circle (at 3.575 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD22 smd circle (at 4.875 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB24 smd circle (at 6.175 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y26 smd circle (at 7.475 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W27 smd circle (at 8.125 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad V28 smd circle (at 8.775 2.275) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE21 smd circle (at 4.225 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA25 smd circle (at 6.825 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH19 smd circle (at 2.925 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad W28 smd circle (at 8.775 2.925) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG20 smd circle (at 3.575 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF21 smd circle (at 4.225 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD23 smd circle (at 5.525 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC24 smd circle (at 6.175 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA26 smd circle (at 7.475 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y27 smd circle (at 8.125 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH20 smd circle (at 3.575 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad Y28 smd circle (at 8.775 3.575) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG21 smd circle (at 4.225 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE23 smd circle (at 5.525 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC25 smd circle (at 6.825 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA27 smd circle (at 8.125 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH21 smd circle (at 4.225 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG22 smd circle (at 4.875 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF23 smd circle (at 5.525 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE24 smd circle (at 6.175 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD25 smd circle (at 6.825 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC26 smd circle (at 7.475 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB27 smd circle (at 8.125 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AA28 smd circle (at 8.775 4.225) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH22 smd circle (at 4.875 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF24 smd circle (at 6.175 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD26 smd circle (at 7.475 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AB28 smd circle (at 8.775 4.875) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG23 smd circle (at 5.525 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC27 smd circle (at 8.125 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH23 smd circle (at 5.525 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG24 smd circle (at 6.175 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF25 smd circle (at 6.825 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE26 smd circle (at 7.475 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD27 smd circle (at 8.125 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AC28 smd circle (at 8.775 5.525) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH24 smd circle (at 6.175 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF26 smd circle (at 7.475 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AD28 smd circle (at 8.775 6.175) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG25 smd circle (at 6.825 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE27 smd circle (at 8.125 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH25 smd circle (at 6.825 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG26 smd circle (at 7.475 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF27 smd circle (at 8.125 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AE28 smd circle (at 8.775 6.825) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH26 smd circle (at 7.475 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG27 smd circle (at 8.125 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AF28 smd circle (at 8.775 7.475) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH27 smd circle (at 8.125 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AG28 smd circle (at 8.775 8.125) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad AH28 smd circle (at 8.775 8.775) (size 0.34 0.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -9.5 -9.5) (end 9.5 -9.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.5 -9.5) (end 9.5 9.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.5 9.5) (end -9.5 9.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.5 9.5) (end -9.5 -9.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.5 -10.5) (end 10.5 -10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.5 -10.5) (end 10.5 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.5 10.5) (end -10.5 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.5 10.5) (end -10.5 -10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -10.0 -8.775) (end -9.9 -8.775) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -10.0 -8.775) (end -9.9 -8.775) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.5 -9.5) (end -4.75 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.5 -9.5) (end -9.5 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.75 -9.5) (end 9.5 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.5 -9.5) (end 9.5 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.5 4.75) (end -9.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.5 9.5) (end -4.75 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.75 9.5) (end 9.5 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.5 9.5) (end 9.5 4.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
)